**Юбилей по трудовому распорядку**

***Рабочая правда, 01 апреля 2015 г.***

Субботу, 28 марта, на календаре Северского трубного завода отметили красным. Дальше - несколько скупых данных, цифр и цеховая газета "Молния" в понедельник с поздравлением и благодарностью. Так сдержанно металлурги электросталеплавильного цеха перешагнули в субботу важный рубеж - в 19 часов 37 минут была выплавлена пятимиллионная тонна стали!

**Евгений Житлухин**, начальник ЭСПЦ:

- Юбилей прошел по трудовому распорядку, в обычном рабочем процессе.  Любая весомая цифра - это сегодня, в первую очередь, показатель стабильности производства, которую обеспечивают не только растущие заказы. Это заслуга всего коллектива цеха, ремонтных служб, работающих на качество и стабильность.

С момента пуска дуговой сталеплавильной печи (ДСП) на Северском трубном заводе прошло всего 6 лет, а у коллектива цеха уже солидные показатели. По словам сталеваров, все это время цех находился в постоянном, ежедневном поиске улучшения качества металла и способов экономии. "Отдыхать и праздновать нам некогда", - говорят металлурги.

**Евгений Житлухин**, начальник ЭСПЦ:

- Появляются новые требования к заказам - значит, разрабатываются специальные технологии для выпуска новых марок стали. Это процесс непрерывный. В ежедневном режиме цех работает и над сокращением затрат, в том числе энергетических. Последние эксперименты помогли нам разработать энерготехнологический режим, который дает экономию в 10-30 кВт-час на тонну в зависимости от разливаемого формата (диаметра заготовки). Работали мы над ним долгие месяцы, зато сейчас имеем расходные коэффициенты лучшие в стране. Радует, что к поиску способов работать лучше подключаются молодые рабочие. С опытными наставниками они продвигают в жизнь интересные идеи. Многие из них уже внедрены в производство.

Юбилейной партией выплавлена сталь марки D-2, она предназначена для производства обсадных труб. Изготовлены трубы будут здесь же, в трубопрокатном цехе Северского трубного завода, и уже на днях отправятся заказчику.